Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства   
Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 сентября 2022 года № 189-НҚ  
О внесении изменений и дополнений в приказ исполняющего обязанности Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ «Об утверждении новой нормативной базы строительной отрасли»

В соответствии с [подпунктом 46) пункта 14](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32587527#sub_id=1400) Положения о Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 55, **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Внести в [приказ](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31682327) исполняющего обязанности Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства и управления земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 2014 года № 156-НҚ «Об утверждении новой нормативной базы строительной отрасли» следующие изменения и дополнения:

Свод правил Республики Казахстан [СП РК 3.02-101-2012](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34266555) «Здания жилые многоквартирные»:

дополнить пунктом 4.7.1.9 следующего содержания:

Текст соответствует оригиналу

«4.1.9 При размещении в зданиях жилых многоквартирных пожарного депо VI типа, участок подъездного путь к воротам данного пожарного депо выполняется обособленным от подъездных путей к зданию жилому многоквартирному.»;

Свод правил Республики Казахстан [СП РК 2.02-105-2014](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408) «Проектирование объектов органов противопожарной службы»:

[пункт 4.1.1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40101) изложить в следующей редакции:

«4.1.1 Пожарные депо в зависимости от назначения, количества автомобилей, состава помещений и их площадей подразделяются:

- тип I - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны городов;

- тип II - пожарные депо на 2, 4, 6 автомобилей для охраны городов;

- тип III - центральные пожарные депо на 6, 8, 10, 12 автомобилей для охраны предприятий;

- тип IV - пожарные депо (посты) на 2, 4, 6 автомобилей для охраны предприятий;

- тип V - пожарные депо на 2, 4 автомобиля для охраны населенных пунктов;

- тип VI - пожарные депо на 1, 2 автомобиля (класса L) для охраны городов.»;

[пункт 4.1.5](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40105) изложить в следующей редакции:

«4.1.5 Высота помещений для пожарных автомобилей и мойки определяется заданием на проектирование в зависимости от типа, но не менее 4,5 м, а для пожарных депо VI типа - не менее 3,5 м.»;

дополнить пунктом 4.1.7 следующего содержания:

«4.1.7 Пожарное депо VI типа проектируется в крупных городах при отсутствии пожарных депо, располагаемых на расстоянии, при котором время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова превышает установленное Техническим регламентом «Общие требования к пожарной безопасности». Размещение пожарного депо VI типа предусматривается во вновь проектируемых многоквартирных жилых зданиях и общественных зданиях высотой более 28 метров.»;

[пункт 4.3.2](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40302) изложить в следующей редакции:

«4.3.2 При проектировании объектов органов противопожарной службы необходимо учитывать выезды из пожарных депо и постов, они должны быть расположены так, чтобы выезжающие пожарные автомобили не пересекали основных потоков транспорта и пешеходов, участок подъездного пути к воротам пожарного депо VI типа выполняется обособленным от подъездных путей к многоквартирному жилому дому.»;

[пункт 4.3.3](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40303) изложить в следующей редакции:

«4.3.3 Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 м, а до школ, детских и лечебных учреждений - не менее 30 м, за исключением VI типа пожарных депо.»;

[пункт 4.3.5](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40305) изложить в следующей редакции:

«4.3.5. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется в соответствии с приложением Б, за исключением VI типа пожарных депо.»;

[пункт 4.3.10](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40310) изложить в следующей редакции:

«4.3.10. Площадь озеленения территории пожарного депо должна составлять не менее 15%площади участка, за исключением VI типа пожарных депо.»;

[пункт 4.3.11](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=40311) изложить в следующей редакции:

«4.3.11 Территория пожарного депо должна иметь ограждение высотой не менее 2,0, за исключением VI типа пожарных депо.»;

[пункт 4.4.1.4](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=4040104) изложить в следующей редакции:

«4.4.1.4 Глубина помещений пожарной техники, технического обслуживания и мойки в зданиях пожарных депо I - IV типов должна составлять 15 м - 18 м, V типа - 12 м - 15 м, VI типа - 8 - 10 м, а при размещении крупногабаритной автотехники - по заданию на проектирование.»;

[пункт 4.4.2.5](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=4040205) изложить в следующей редакции:

«4.4.2.5 Ширину ворот в помещении пожарной техники следует принимать на 1,0 м больше наибольшей габаритной ширины пожарного автомобиля, но не менее 4,2 м, для ворот VI типа пожарных депо не менее 3,5 м.»;

[пункт 4.4.2.6](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=4040206) изложить в следующей редакции:

«4.4.2.6 Каждые ворота должны быть двустворчатыми, металлическими с остеклением, утепленными и оборудоваться ручными и автоматическими запорами, а также фиксаторами, предотвращающими самопроизвольное их закрывание, допускается автоматические выдвижные ворота для VI типа пожарных депо.»;

[пункт 4.4.2.15](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=4040215) изложить в следующей редакции:

«4.4.2.15 Ширина проходов в помещении гаража-стоянки принимается в соответствии с приложением Ж, за исключением VI типа пожарных депо.»;

[Таблицу В1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=3)\*- Состав и площади помещений на территории пожарного депо Приложения В\* - Состав и площади помещений на территории пожарного депо изложить в следующей редакции:

«Таблица В.1\* - Состав и площади помещений на территории пожарного депо (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сооружений | Площадь, м2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип пожарного депо | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | II | | | III | | | IV | | | V | | | VI |
| Количество автомобилей в депо, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4. Пункт связи  а) Диспетчерская | 20 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 12 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 5 | 2 | 15 | 12 | 12 |
| б) Аппаратная | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | - |
| в) Комната  персонала | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | - |
| 5. Рукавный участок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Помещение для обслуживания и хранения рукавов | 45 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 10 | 12 | 10 | - |
| б) Помещение для мойки и сушки спецодежды | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 18 | 16 | 18 | 16 | - |
| 6. Пост (ГДЗС): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для хранения и проверки противогазов | 35 | 30 | 25 | 20 | 50 | 30 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | - |
| 7. Служебные помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Кабинет начальника | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | - |
| б) Кабинет зам. начальника | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| в) Канцелярия (приемная) | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
| г) Помещение инспекторов | 4,5 м2 на сотрудника, предусматривается на 100% численности | | | | | | | | | | | | | | | | |
| д) Комната для отдыха дежурной смены | 4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Примечание - В состав учебно-спортивной зоны центральных пожарных депо рекомендуется включать:  Полосу психологической подготовки личного состава;  Площадку для пожарной эстафеты;  Тренировочный комплекс ГДЗС;  Спортивно-гимнастический комплекс (спортивные залы) | | | | | | | | | | | | | | | | | |

»

[Таблицу Г1](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37997408#sub_id=4)\* - Состав и площади помещений административно-бытовых зданий пожарных депо Приложения Г\* - Состав и площади помещений административно-бытовых зданий и жилых пожарных депо изложить в следующей редакции:

«Таблица Г.1 - Состав и площади помещений административно-бытовых зданий пожарного депо (продолжение)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование сооружений | Площадь, м2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Тип пожарного депо | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | | | | II | | | III | | | IV | | | V | | | VI |
| Количество автомобилей в депо, шт. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. Помещения пожарной техники и техобслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Помещения пожарной техники | 860 | 720 | 580 | 440 | 370 | 210 | 70 | 860 | 720 | 580 | 440 | 370 | 210 | 70 | 175 | 70 | 100 |
| б) Пост техобслуживания с осмотровой канавой | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 70 | - |
| в) Мастерская | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | - |
| г) Кладовая для инструмента и запасных частей обслуживания и хранения рукавов | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| д) Пост мойки | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | - | - | - |
| е) Кабинет безопасности (ГДЗС): | 20 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
| ж) Кабинет начальника дежурной смены | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - |
| з) Учебный класс | 2,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности дежурной смены | | | | | | | | | | | | | | | | - |
| и) Класс оперативно-тактического мастерства начальника | - |
| к) Комната инструктажа населения | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - |
| 2. Вспомогательные помещения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) Восстановительный пункт и гардеробная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гардероб | 4,5 м2 на сотрудника, из расчета 100% численности личного состава | | | | | | | | | | | | | | | | **-** |
| Термокамера | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| Душевые и санитарные узлы | Предусматриваются согласно действующим нормам | | | | | | | | | | | | | | | | |

»

2. Управлению технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

2) публикацию настоящего приказа в установленном порядке в отраслевых средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Комитета по делам строительства и**  **жилищно-коммунального хозяйства Министерства**  **индустрии и инфраструктурного развития**  **Республики Казахстан** | **Т. Карагойшин** |