Приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития  
Республики Казахстан от 8 апреля 2020 года № 58-НҚ  
О внесении изменения в приказ Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 3 декабря 2007 года № 426 «Об утверждении государственного норматива СНиП РК 3.01-01-Ас-2007 «Планировка и застройка города Астаны»

В соответствии с подпунктом 46) [пункта 14](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=32587527#sub_id=1400) Положения о Комитете по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, утвержденного приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 30 января 2019 года № 55, **ПРИКАЗЫВАЮ**:

1. Внести в [приказ](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30208737) Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 3 декабря 2007 года № 426 «Об утверждении государственного норматива [СНиП РК 3.01-01-Ac-2007](http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30506906) «Планировка и застройка города Астаны» следующее изменение:

таблицу 13.24 изложить в следующей редакции:

«

Таблица 13.24\* - Норма обеспеченности парковочными местами в жилой застройке

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Классы жилой застройки (здания) | Количество машино-мест на квартиру | | |
| 1 -комнатную | 2-х комнатную | 3-х и более комнатную |
| Жилая застройка (здание) IVкласса комфортности, предназначенная для социально-защищаемых слоев населения, с минимально допустимым уровнем комфортности жилища (до 15 м2 на 1 жителя), включая общежития | не менее 0,5 | не менее 1,0 | не менее  1,25 |
| Жилая застройка (здание) III класса (от 15 до 18 м2) | не менее 1,0 | не менее 1,25 | не менее 1,5 |
| Жилая застройка (здание) II класса (от 18 до 25 м2) | не менее 1,25 | не менее 1,5 | не менее 1,75 |
| Жилая застройка (здание) I класса комфортности (свыше 25 м2).  Многоэтажные жилые дома (здания и комплексы) повышенной комфортности, за исключением малоэтажного (усадебного или индивидуального) жилья и многоквартирных домов малоэтажного блокированного типа | не менее 1,5 | не менее 1,75 | не менее 2 |
| Примечание: Нормы обеспеченности парковочными местами в жилой застройке для студенческих общежитий, а также незавершенных объектов строительства, признанных проблемными Межведомственной комиссией по вопросам долевого участия в жилищном строительстве, определяются заданием на проектирование. | | | |

».

2. Управлению технического регулирования и нормирования Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан обеспечить:

1) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

2) публикацию настоящего приказа в установленном порядке в отраслевых средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего заместителя Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его подписания.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель** | **М. Жайымбетов** |